

 Victor Reader Stream

WLAN verbinden via Humanware Companion



1. Wo finde ich den Humanware Companion

Sie können den Humanware Companion unter folgendem Link downloaden:
<https://support.humanware.com/en-europe/support/humanware_companion>
2. Installieren Sie die Software
3. Erstellen Sie das WLAN Profil:
Dazu muss die SD Karte des Readers mit dem PC verbunden sein über einen Kartenleser. Bei Laptops üblicherweise integriert.
Danach starten Sie den Humanware Companion.


4. Oben im Menü-Band klicken Sie auf Werkzeuge und danach auf WLAN -Konfiguration:


5. Tragen Sie im neuen Fenster den Namen Ihres WLAN-Netzwerks ein und den Schlüssel (Passwort):



Danach bestätigen Sie mit OK.
Die Konfiguration befindet sich nun auf der SD-Karte.
6. Lesen Sie das Profil wie im Handbuch Kapitel 6.8 beschrieben ein. Das Handbuch finden Sie auf Ihrem Gerät oder unter

<https://www.visusolution.com/Service/LowVision/Handbuecher/DE-UG%20Stream.pdf>

<https://www.visusolution.com/Service/LowVision/Handbuecher/DE-UG%20Stream.docx>

Fertig!

**Haben Sie Fragen?**

**Sie erreichen unseren technischen Service**

**montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr**

**unter**

**Telefon: +49 (0) 39361-967-216**

**oder**

**E-Mail:** **lowvision@visuSolution.com**